							PUMP Performance Curves
● PREDICTED																	Curve No : PPC-3
○ TEST RE																	Date : 2011. 2. 21.
CLIENT												MODEL						HSS - 1575
ITEM NO.												KIND OF LIQUID						WATER
SERVICE					보일러 보급수 펌프							SR.GR/TEMP						1.00					35 ℃
CAPACITY					600					ℓ /HR		REVOLUTION						3450					RPM
												BHP						0.75					KW
HEAD					100					m		OUTPUT POWER						0.75					KW
												EFFICIENCY						25.3					%
FREQUENCY					60					HZ		Job, NO.						TT2207561WP3
Head〔m〕																					EFFICIENCY〔%〕
130
120
110
100						Q-H
90
80																								M
70																								N
																								P
60																								S
																								H
50
																								100 10
40																								90 9
																								80 8
30																								70 7
																								60 6
20																								50 5
									Q-EFF															40 4
10																								30 3
													NPSH											20 2
																								10 1
0																								0
	0			500				800			1100			1400		1700						2000
																						Capacity〔ℓ/HR 〕
Power〔kw〕
1.0
0.5									Q-KW
0
	0			500				1000			1500			2000		2500						3000
																						Capacity〔ℓ/HR]
EU YEON WESTEC CO., LTD